# Slot 3 Menu 3 Single Line Descriptions − CiA402 Motion Profile

Mode: Regeneration

Parameter | Range | Default | Type
--- | --- | --- | ---
3.03.002 | CiA402 Homed Status | Off (0) or On (1) |  | RO | Bit | ND | NC |  |
3.03.003 | Stop On Digital Input Count | 0 to 4294967295 |  | RO | Num | ND | NC |  |
3.03.010 | Motion Stop behaviour | Default (0), Controlled Stop (1) | Default (0) | RW | Txt |  | NC | PT |

RW | Read / Write | RO | Read-only | Bit | Bit parameter | Txt | Text string | Date | Date parameter | Time | Time parameter
Chr | Character parameter | Bin | Binary parameter | IP | IP address | Mac | MAC address | Ver | Version number | SMP | Slot, menu, parameter
Num | Number parameter | DE | Destination | ND | No default value | RA | Rating dependent | NC | Non-copyable | PT | Protected
FI | Filtered | US | User save | PS | Power-down save |  |  |  |  |  |