# Menu 23 Single Line Descriptions − Active Input Rectifier

Mode: RFC‑S

Parameter | Range | Default | Type
--- | --- | --- | ---

RW | Read / Write | RO | Read-only | Bit | Bit parameter | Txt | Text string | Date | Date parameter | Time | Time parameter
Chr | Character parameter | Bin | Binary parameter | IP | IP address | Mac | MAC address | Ver | Version number | SMP | Slot, menu, parameter
Num | Number parameter | DE | Destination | ND | No default value | RA | Rating dependent | NC | Non-copyable | PT | Protected
FI | Filtered | US | User save | PS | Power-down save |  |  |  |  |  |