# Slot 3 Menu 1 Single Line Descriptions − Status and Configuration

Mode: Regeneration

Parameter | Range | Default | Type
--- | --- | --- | ---
3.01.001 | EtherCAT run indicator | Unknown State (0), Init (1), PreOp (2), Boot (3), SafeOp (4), Unknown State (5), SafeOp to Op (6), Unknown State (7), Op (8) |  | RO | Txt | ND | NC | PT |
3.01.002 | PDO Accesses per second | 0 to 65535 |  | RO | Num | ND | NC | PT |
3.01.004 | Mapped parameter xx.000 | 0 to 65535 |  | RW | Num | ND | NC | PT |
3.01.005 | FSoE Msgs per second | 0 to 65535 Messages/s |  | RO | Num | ND | NC | PT |
3.01.006 | FSoE Black Channel State | Not supported (-3), Uninitialised (-2), Error (-1), Disabled (0), Detect (1), Resetting (2), Await Init (3), Activating (4), Active (5) |  | RO | Txt | ND | NC | PT |
3.01.007 | Fast Watchdog | Not Supported (-1), Off (0), On (1) | Not Supported (-1) | RW | Txt |  | NC |  |

RW | Read / Write | RO | Read-only | Bit | Bit parameter | Txt | Text string | Date | Date parameter | Time | Time parameter
Chr | Character parameter | Bin | Binary parameter | IP | IP address | Mac | MAC address | Ver | Version number | SMP | Slot, menu, parameter
Num | Number parameter | DE | Destination | ND | No default value | RA | Rating dependent | NC | Non-copyable | PT | Protected
FI | Filtered | US | User save | PS | Power-down save |  |  |  |  |  |