# Menu 17 − MCi Setup

Mode: RFC‑A

Menu 17 is a duplication of slot 3 menu 0. For a description of a particular parameter, click on the relevant slot parameter in the table below.

Drive Parameter | Slot Parameter
--- | ---
17.001 Module ID | 3.00.001 Module ID
17.002 Software Version | 3.00.002 Software Version
17.003 Hardware Version | 3.00.003 Hardware Version
17.004 Serial Number LS | 3.00.004 Serial Number LS
17.005 Serial Number MS | 3.00.005 Serial Number MS
17.006 Module Status | 3.00.006 Module Status
17.007 Reset Module | 3.00.007 Reset Module
17.008 Default Module | 3.00.008 Default Module
17.009 Active Alarm Bits | 3.00.009 Active Alarm Bits
17.010 Active IP Address | 3.00.010 Active IP Address
17.030 Slot Indicator | 3.00.030 Slot Indicator
17.031 Slot Menu Number | 3.00.031 Slot Menu Number
17.036 Inhibit User Program Start | 3.00.036 Inhibit User Program Start
17.037 Program Status | 3.00.037 Program Status