# Slot 3 Menu 73 − Menu S

Mode: RFC‑A

Parameter | 3.73.001 Parameter S 1
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.002 Parameter S 2
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.003 Parameter S 3
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.004 Parameter S 4
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.005 Parameter S 5
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.006 Parameter S 6
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.007 Parameter S 7
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.008 Parameter S 8
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.009 Parameter S 9
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.010 Parameter S 10
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.011 Parameter S 11
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.012 Parameter S 12
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.013 Parameter S 13
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.014 Parameter S 14
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.015 Parameter S 15
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.016 Parameter S 16
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.017 Parameter S 17
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.018 Parameter S 18
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.019 Parameter S 19
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.020 Parameter S 20
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.021 Parameter S 21
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.022 Parameter S 22
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.023 Parameter S 23
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.024 Parameter S 24
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.025 Parameter S 25
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.026 Parameter S 26
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.027 Parameter S 27
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.028 Parameter S 28
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.029 Parameter S 29
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.030 Parameter S 30
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.031 Parameter S 31
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.032 Parameter S 32
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.033 Parameter S 33
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.034 Parameter S 34
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.035 Parameter S 35
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.036 Parameter S 36
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.037 Parameter S 37
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.038 Parameter S 38
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.039 Parameter S 39
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.040 Parameter S 40
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.041 Parameter S 41
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.042 Parameter S 42
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.043 Parameter S 43
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.044 Parameter S 44
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.045 Parameter S 45
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.046 Parameter S 46
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.047 Parameter S 47
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.048 Parameter S 48
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.049 Parameter S 49
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.050 Parameter S 50
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.051 Parameter S 51
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.052 Parameter S 52
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.053 Parameter S 53
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.054 Parameter S 54
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.055 Parameter S 55
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.056 Parameter S 56
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.057 Parameter S 57
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.058 Parameter S 58
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.059 Parameter S 59
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.060 Parameter S 60
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.061 Parameter S 61
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.062 Parameter S 62
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.063 Parameter S 63
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.064 Parameter S 64
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.065 Parameter S 65
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.066 Parameter S 66
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.067 Parameter S 67
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.068 Parameter S 68
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.069 Parameter S 69
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.070 Parameter S 70
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.071 Parameter S 71
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.072 Parameter S 72
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.073 Parameter S 73
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.074 Parameter S 74
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.075 Parameter S 75
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.076 Parameter S 76
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.077 Parameter S 77
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.078 Parameter S 78
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.079 Parameter S 79
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.080 Parameter S 80
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.081 Parameter S 81
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.082 Parameter S 82
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.083 Parameter S 83
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.084 Parameter S 84
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.085 Parameter S 85
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.086 Parameter S 86
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.087 Parameter S 87
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.088 Parameter S 88
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.089 Parameter S 89
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.090 Parameter S 90
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.091 Parameter S 91
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.092 Parameter S 92
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.093 Parameter S 93
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.094 Parameter S 94
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.095 Parameter S 95
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.096 Parameter S 96
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.097 Parameter S 97
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.098 Parameter S 98
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.73.099 Parameter S 99
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW