# Slot 3 Menu 6 Single Line Descriptions − Special Functions

Mode: Regeneration

Parameter | Range | Default | Type
--- | --- | --- | ---
3.06.001 | Hard‑Speed Reference High Resolution | -2147483.648 to 2147483.647 rpm |  | RW | Num | ND |  |  |
3.06.002 | Use hard speed reference selection | Off (0) or On (1) | Off (0) | RW | Bit |  |  |  | US
3.06.003 | Speed Set Point | -2147483.648 to 2147483.647 rpm | 0.000 rpm | RW | Num |  |  |  |
3.06.004 | Short Cut Enable | 0 to 3 | 0 | RW | Num |  |  |  | US
3.06.005 | Full Scale Speed | ±120000 rpm | 3000 rpm | RW | Num |  |  |  |
3.06.008 | Drive analog input 1 value | ±4000 | 0 | RO | Num |  |  |  |
3.06.009 | Drive analog input 2 value | ±2047 | 0 | RO | Num |  |  |  |
3.06.010 | Drive analog input 3 value | ±2047 | 0 | RO | Num |  |  | PT |

RW | Read / Write | RO | Read-only | Bit | Bit parameter | Txt | Text string | Date | Date parameter | Time | Time parameter
Chr | Character parameter | Bin | Binary parameter | IP | IP address | Mac | MAC address | Ver | Version number | SMP | Slot, menu, parameter
Num | Number parameter | DE | Destination | ND | No default value | RA | Rating dependent | NC | Non-copyable | PT | Protected
FI | Filtered | US | User save | PS | Power-down save |  |  |  |  |  |