# Slot 3 Menu 72 − Menu R

Mode: Open‑Loop

Parameter | 3.72.001 Parameter R 1
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.002 Parameter R 2
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.003 Parameter R 3
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.004 Parameter R 4
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.005 Parameter R 5
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.006 Parameter R 6
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.007 Parameter R 7
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.008 Parameter R 8
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.009 Parameter R 9
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.010 Parameter R 10
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.011 Parameter R 11
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.012 Parameter R 12
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.013 Parameter R 13
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.014 Parameter R 14
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.015 Parameter R 15
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.016 Parameter R 16
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.017 Parameter R 17
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.018 Parameter R 18
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.019 Parameter R 19
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.020 Parameter R 20
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.021 Parameter R 21
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.022 Parameter R 22
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.023 Parameter R 23
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.024 Parameter R 24
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.025 Parameter R 25
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.026 Parameter R 26
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.027 Parameter R 27
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.028 Parameter R 28
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.029 Parameter R 29
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.030 Parameter R 30
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.031 Parameter R 31
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.032 Parameter R 32
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.033 Parameter R 33
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.034 Parameter R 34
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.035 Parameter R 35
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.036 Parameter R 36
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.037 Parameter R 37
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.038 Parameter R 38
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.039 Parameter R 39
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.040 Parameter R 40
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.041 Parameter R 41
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.042 Parameter R 42
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.043 Parameter R 43
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.044 Parameter R 44
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.045 Parameter R 45
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.046 Parameter R 46
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.047 Parameter R 47
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.048 Parameter R 48
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.049 Parameter R 49
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.050 Parameter R 50
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.051 Parameter R 51
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.052 Parameter R 52
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.053 Parameter R 53
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.054 Parameter R 54
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.055 Parameter R 55
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.056 Parameter R 56
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.057 Parameter R 57
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.058 Parameter R 58
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.059 Parameter R 59
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.060 Parameter R 60
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.061 Parameter R 61
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.062 Parameter R 62
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.063 Parameter R 63
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.064 Parameter R 64
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.065 Parameter R 65
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.066 Parameter R 66
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.067 Parameter R 67
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.068 Parameter R 68
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.069 Parameter R 69
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.070 Parameter R 70
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.071 Parameter R 71
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.072 Parameter R 72
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.073 Parameter R 73
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.074 Parameter R 74
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.075 Parameter R 75
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.076 Parameter R 76
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.077 Parameter R 77
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.078 Parameter R 78
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.079 Parameter R 79
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.080 Parameter R 80
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.081 Parameter R 81
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.082 Parameter R 82
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.083 Parameter R 83
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.084 Parameter R 84
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.085 Parameter R 85
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.086 Parameter R 86
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.087 Parameter R 87
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.088 Parameter R 88
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.089 Parameter R 89
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.090 Parameter R 90
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.091 Parameter R 91
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.092 Parameter R 92
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.093 Parameter R 93
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.094 Parameter R 94
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.095 Parameter R 95
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.096 Parameter R 96
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.097 Parameter R 97
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.098 Parameter R 98
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.72.099 Parameter R 99
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Volatile | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW