# Slot 3 Menu 70 − Menu P

Mode: RFC‑A

Parameter | 3.70.001 Parameter P 1
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.002 Parameter P 2
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.003 Parameter P 3
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.004 Parameter P 4
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.005 Parameter P 5
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.006 Parameter P 6
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.007 Parameter P 7
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.008 Parameter P 8
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.009 Parameter P 9
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.010 Parameter P 10
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.011 Parameter P 11
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.012 Parameter P 12
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.013 Parameter P 13
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.014 Parameter P 14
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.015 Parameter P 15
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.016 Parameter P 16
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.017 Parameter P 17
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.018 Parameter P 18
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.019 Parameter P 19
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.020 Parameter P 20
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.021 Parameter P 21
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.022 Parameter P 22
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.023 Parameter P 23
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.024 Parameter P 24
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.025 Parameter P 25
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.026 Parameter P 26
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.027 Parameter P 27
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.028 Parameter P 28
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.029 Parameter P 29
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.030 Parameter P 30
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.031 Parameter P 31
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.032 Parameter P 32
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.033 Parameter P 33
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.034 Parameter P 34
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.035 Parameter P 35
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.036 Parameter P 36
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.037 Parameter P 37
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.038 Parameter P 38
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.039 Parameter P 39
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.040 Parameter P 40
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.041 Parameter P 41
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.042 Parameter P 42
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.043 Parameter P 43
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.044 Parameter P 44
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.045 Parameter P 45
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.046 Parameter P 46
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.047 Parameter P 47
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.048 Parameter P 48
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.049 Parameter P 49
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.050 Parameter P 50
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.051 Parameter P 51
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.052 Parameter P 52
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.053 Parameter P 53
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.054 Parameter P 54
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.055 Parameter P 55
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.056 Parameter P 56
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.057 Parameter P 57
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.058 Parameter P 58
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.059 Parameter P 59
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.060 Parameter P 60
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.061 Parameter P 61
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.062 Parameter P 62
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.063 Parameter P 63
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.064 Parameter P 64
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.065 Parameter P 65
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.066 Parameter P 66
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.067 Parameter P 67
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.068 Parameter P 68
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.069 Parameter P 69
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.070 Parameter P 70
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.071 Parameter P 71
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.072 Parameter P 72
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.073 Parameter P 73
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.074 Parameter P 74
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.075 Parameter P 75
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.076 Parameter P 76
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.077 Parameter P 77
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.078 Parameter P 78
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.079 Parameter P 79
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.080 Parameter P 80
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.081 Parameter P 81
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.082 Parameter P 82
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.083 Parameter P 83
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.084 Parameter P 84
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.085 Parameter P 85
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.086 Parameter P 86
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.087 Parameter P 87
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.088 Parameter P 88
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.089 Parameter P 89
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.090 Parameter P 90
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.091 Parameter P 91
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.092 Parameter P 92
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.093 Parameter P 93
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.094 Parameter P 94
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.095 Parameter P 95
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.096 Parameter P 96
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.097 Parameter P 97
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.098 Parameter P 98
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.70.099 Parameter P 99
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW