# Menu 33 Single Line Descriptions − AMC Slave Position

Mode: RFC‑A

Parameter | Range | Default | Type
--- | --- | --- | ---
33.001 | AMC Slave Source Select | User Position (0), Sensorless (1), P1 Drive (2), P2 Drive (3), P1 Slot1 (4), P2 Slot1 (5), P1 Slot2 (6), P2 Slot2 (7) | P1 Drive (2) | RW | Txt |  |  |  | US
33.002 | AMC Slave Invert | Off (0) or On (1) | Off (0) | RW | Bit |  |  |  | US
33.003 | AMC Slave Offset | VM_AMC_POSITION[MIN] to VM_AMC_POSITION[MAX] UU | 0 UU | RW | Num |  |  |  | US
33.004 | AMC Slave Position | VM_AMC_POSITION[MIN] to VM_AMC_POSITION[MAX] UU |  | RO | Num | ND | NC | PT |
33.005 | AMC Slave Speed | VM_AMC_SPEED[MIN] to VM_AMC_SPEED[MAX] UU/ms |  | RO | Num | ND | NC | PT | FI
33.006 | AMC Slave Freeze Position | VM_AMC_POSITION[MIN] to VM_AMC_POSITION[MAX] UU |  | RO | Num | ND | NC | PT |
33.007 | AMC Slave Freeze Select | Off (0) or On (1) | Off (0) | RW | Bit |  |  |  | US
33.009 | AMC Slave User Position Reference | -2147483648 to 2147483647 | 0 | RW | Num |  | NC |  |
33.010 | AMC Slave Freeze Flag | Off (0) or On (1) | Off (0) | RW | Bit |  | NC |  |

RW | Read / Write | RO | Read-only | Bit | Bit parameter | Txt | Text string | Date | Date parameter | Time | Time parameter
Chr | Character parameter | Bin | Binary parameter | IP | IP address | Mac | MAC address | Ver | Version number | SMP | Slot, menu, parameter
Num | Number parameter | DE | Destination | ND | No default value | RA | Rating dependent | NC | Non-copyable | PT | Protected
FI | Filtered | US | User save | PS | Power-down save |  |  |  |  |  |