# Slot 3 Menu 79 − Menu Y

Mode: Regeneration

Parameter | 3.79.001 Parameter Y 1
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.002 Parameter Y 2
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.003 Parameter Y 3
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.004 Parameter Y 4
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.005 Parameter Y 5
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.006 Parameter Y 6
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.007 Parameter Y 7
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.008 Parameter Y 8
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.009 Parameter Y 9
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.010 Parameter Y 10
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.011 Parameter Y 11
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.012 Parameter Y 12
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.013 Parameter Y 13
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.014 Parameter Y 14
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.015 Parameter Y 15
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.016 Parameter Y 16
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.017 Parameter Y 17
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.018 Parameter Y 18
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.019 Parameter Y 19
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.020 Parameter Y 20
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.021 Parameter Y 21
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.022 Parameter Y 22
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.023 Parameter Y 23
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.024 Parameter Y 24
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.025 Parameter Y 25
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.026 Parameter Y 26
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.027 Parameter Y 27
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.028 Parameter Y 28
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.029 Parameter Y 29
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.030 Parameter Y 30
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.031 Parameter Y 31
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.032 Parameter Y 32
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.033 Parameter Y 33
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.034 Parameter Y 34
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.035 Parameter Y 35
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.036 Parameter Y 36
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.037 Parameter Y 37
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.038 Parameter Y 38
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.039 Parameter Y 39
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.040 Parameter Y 40
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.041 Parameter Y 41
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.042 Parameter Y 42
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.043 Parameter Y 43
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.044 Parameter Y 44
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.045 Parameter Y 45
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.046 Parameter Y 46
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.047 Parameter Y 47
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.048 Parameter Y 48
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.049 Parameter Y 49
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.050 Parameter Y 50
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.051 Parameter Y 51
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.052 Parameter Y 52
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.053 Parameter Y 53
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.054 Parameter Y 54
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.055 Parameter Y 55
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.056 Parameter Y 56
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.057 Parameter Y 57
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.058 Parameter Y 58
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.059 Parameter Y 59
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.060 Parameter Y 60
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.061 Parameter Y 61
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.062 Parameter Y 62
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.063 Parameter Y 63
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.064 Parameter Y 64
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.065 Parameter Y 65
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.066 Parameter Y 66
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.067 Parameter Y 67
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.068 Parameter Y 68
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.069 Parameter Y 69
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.070 Parameter Y 70
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.071 Parameter Y 71
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.072 Parameter Y 72
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.073 Parameter Y 73
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.074 Parameter Y 74
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.075 Parameter Y 75
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.076 Parameter Y 76
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.077 Parameter Y 77
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.078 Parameter Y 78
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.079 Parameter Y 79
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.080 Parameter Y 80
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.081 Parameter Y 81
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.082 Parameter Y 82
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.083 Parameter Y 83
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.084 Parameter Y 84
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.085 Parameter Y 85
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.086 Parameter Y 86
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.087 Parameter Y 87
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.088 Parameter Y 88
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.089 Parameter Y 89
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.090 Parameter Y 90
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.091 Parameter Y 91
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.092 Parameter Y 92
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.093 Parameter Y 93
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.094 Parameter Y 94
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.095 Parameter Y 95
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.096 Parameter Y 96
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.097 Parameter Y 97
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.098 Parameter Y 98
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.79.099 Parameter Y 99
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW