# Menu 34 Single Line Descriptions − AMC Reference Selector

Mode: RFC‑A

Parameter | Range | Default | Type
--- | --- | --- | ---
34.001 | AMC Stop Mode | Profile (0), No Profile (1), Profile Stop (2), No Profile Stop (3) | Profile (0) | RW | Txt |  |  |  | US
34.002 | AMC Stop Reference | VM_AMC_POSITION[MIN] to VM_AMC_POSITION[MAX] UU |  | RO | Num | ND | NC | PT |
34.003 | AMC Position Reference | VM_AMC_POSITION_REF[MIN] to VM_AMC_POSITION_REF[MAX] UU | 0 UU | RW | Num |  |  |  | US
34.005 | AMC Rotary Mode | 0 to 6 | 0 | RW | Num |  |  |  | US
34.006 | AMC Speed Reference | VM_AMC_SPEED[MIN] to VM_AMC_SPEED[MAX] UU/ms | 0.00 UU/ms | RW | Num |  |  |  | US
34.007 | AMC Reference Select | Stop (0), Position Abs (1), Speed (2), Cam (3), EGB (4), Home (5), Position Rel (6), Position Profile (7) | Stop (0) | RW | Txt |  |  |  | US
34.008 | AMC Action On Event | None (0), Cam On Freeze (1), EGB On Freeze (2) | None (0) | RW | Txt |  |  |  | US
34.009 | AMC Reference Select Trigger | Stop (0), Position Abs (1), Speed (2), Cam (3), EGB (4), Home (5), Position Rel (6), Position Profile (7) | Stop (0) | RW | Txt |  |  |  |

RW | Read / Write | RO | Read-only | Bit | Bit parameter | Txt | Text string | Date | Date parameter | Time | Time parameter
Chr | Character parameter | Bin | Binary parameter | IP | IP address | Mac | MAC address | Ver | Version number | SMP | Slot, menu, parameter
Num | Number parameter | DE | Destination | ND | No default value | RA | Rating dependent | NC | Non-copyable | PT | Protected
FI | Filtered | US | User save | PS | Power-down save |  |  |  |  |  |