# Slot 3 Menu 0 Single Line Descriptions − MCi Setup

Mode: RFC‑S

Parameter | Range | Default | Type
--- | --- | --- | ---
3.00.001 | Module ID | 0 to 65535 |  | RO | Num | ND | NC | PT |
3.00.002 | Software Version | 0 to 99999999 |  | RO | Num | ND | NC | PT |
3.00.003 | Hardware Version | 0.00 to 99.99 |  | RO | Num | ND | NC | PT |
3.00.004 | Serial Number LS | 00000000 to 99999999 |  | RO | Num | ND | NC | PT |
3.00.005 | Serial Number MS | 0 to 99999999 |  | RO | Num | ND | NC | PT |
3.00.006 | Module Status | Bootldr ‑ Update (-2), Bootldr ‑ Idle (-1), Initialising (0), OK (1), Config (2), Error (3) |  | RO | Txt | ND | NC | PT |
3.00.007 | Reset Module | Off (0) or On (1) | Off (0) | RW | Bit |  | NC |  |
3.00.008 | Default Module | Off (0) or On (1) | Off (0) | RW | Bit |  | NC |  |
3.00.009 | Active Alarm Bits | 0000000000000000 to 1111111111111111 |  | RO | Bin | ND | NC |  |
3.00.010 | Active IP Address | 128.0.0.0 to 127.255.255.255 |  | RO | IP | ND | NC | PT |
3.00.030 | Slot Indicator | 0 to 8 |  | RO | Num | ND | NC | PT |
3.00.031 | Slot Menu Number | 0 to 255 |  | RO | Num | ND | NC | PT |
3.00.036 | Inhibit User Program Start | Off (0) or On (1) | Off (0) | RW | Bit |  | NC | PT | US
3.00.037 | Program Status | None (0), Stopped (1), Run (2), Error (3) |  | RO | Txt | ND | NC | PT |

RW | Read / Write | RO | Read-only | Bit | Bit parameter | Txt | Text string | Date | Date parameter | Time | Time parameter
Chr | Character parameter | Bin | Binary parameter | IP | IP address | Mac | MAC address | Ver | Version number | SMP | Slot, menu, parameter
Num | Number parameter | DE | Destination | ND | No default value | RA | Rating dependent | NC | Non-copyable | PT | Protected
FI | Filtered | US | User save | PS | Power-down save |  |  |  |  |  |