# Menu 36 Single Line Descriptions − AMC Cam Table

Mode: RFC‑S

Parameter | Range | Default | Type
--- | --- | --- | ---
36.001 | AMC Cam Table In ‑1 | 0 to VM_AMC_POSITION_CAM_UNIPOLAR UU | 0 UU | RW | Num |  |  |  | US
36.002 | AMC Cam Table Out ‑1 | VM_AMC_POSITION_CAM[MIN] to VM_AMC_POSITION_CAM[MAX] UU | 0 UU | RW | Num |  |  |  | US
36.003 | AMC Cam Table Interpolation ‑1 | Linear (0), Square (1), Cos2 (2) | Linear (0) | RW | Txt |  |  |  | US
36.004 | AMC Cam Table In 0 | 0 to VM_AMC_POSITION_CAM_UNIPOLAR UU | 0 UU | RW | Num |  |  |  | US
36.005 | AMC Cam Table Out 0 | VM_AMC_POSITION_CAM[MIN] to VM_AMC_POSITION_CAM[MAX] UU | 0 UU | RW | Num |  |  |  | US
36.006 | AMC Cam Table Interpolation 0 | Cos1 (0), Square (1), Cos2 (2) | Cos1 (0) | RW | Txt |  |  |  | US
36.007 | AMC Cam Table In 1 | 0 to VM_AMC_POSITION_CAM_UNIPOLAR UU | 0 UU | RW | Num |  |  |  | US
36.008 | AMC Cam Table Out 1 | VM_AMC_POSITION_CAM[MIN] to VM_AMC_POSITION_CAM[MAX] UU | 0 UU | RW | Num |  |  |  | US
36.009 | AMC Cam Table Interpolation 1 | Cos1 (0), Square (1), Cos2 (2) | Cos1 (0) | RW | Txt |  |  |  | US
36.010 | AMC Cam Table In 2 | 0 to VM_AMC_POSITION_CAM_UNIPOLAR UU | 0 UU | RW | Num |  |  |  | US
36.011 | AMC Cam Table Out 2 | VM_AMC_POSITION_CAM[MIN] to VM_AMC_POSITION_CAM[MAX] UU | 0 UU | RW | Num |  |  |  | US
36.012 | AMC Cam Table Interpolation 2 | Cos1 (0), Square (1), Cos2 (2) | Cos1 (0) | RW | Txt |  |  |  | US
36.013 | AMC Cam Table In 3 | 0 to VM_AMC_POSITION_CAM_UNIPOLAR UU | 0 UU | RW | Num |  |  |  | US
36.014 | AMC Cam Table Out 3 | VM_AMC_POSITION_CAM[MIN] to VM_AMC_POSITION_CAM[MAX] UU | 0 UU | RW | Num |  |  |  | US
36.015 | AMC Cam Table Interpolation 3 | Cos1 (0), Square (1), Cos2 (2) | Cos1 (0) | RW | Txt |  |  |  | US
36.016 | AMC Cam Table In 4 | 0 to VM_AMC_POSITION_CAM_UNIPOLAR UU | 0 UU | RW | Num |  |  |  | US
36.017 | AMC Cam Table Out 4 | VM_AMC_POSITION_CAM[MIN] to VM_AMC_POSITION_CAM[MAX] UU | 0 UU | RW | Num |  |  |  | US
36.018 | AMC Cam Table Interpolation 4 | Cos1 (0), Square (1), Cos2 (2) | Cos1 (0) | RW | Txt |  |  |  | US
36.019 | AMC Cam Table In 5 | 0 to VM_AMC_POSITION_CAM_UNIPOLAR UU | 0 UU | RW | Num |  |  |  | US
36.020 | AMC Cam Table Out 5 | VM_AMC_POSITION_CAM[MIN] to VM_AMC_POSITION_CAM[MAX] UU | 0 UU | RW | Num |  |  |  | US
36.021 | AMC Cam Table Interpolation 5 | Cos1 (0), Square (1), Cos2 (2) | Cos1 (0) | RW | Txt |  |  |  | US
36.022 | AMC Cam Table In 6 | 0 to VM_AMC_POSITION_CAM_UNIPOLAR UU | 0 UU | RW | Num |  |  |  | US
36.023 | AMC Cam Table Out 6 | VM_AMC_POSITION_CAM[MIN] to VM_AMC_POSITION_CAM[MAX] UU | 0 UU | RW | Num |  |  |  | US
36.024 | AMC Cam Table Interpolation 6 | Cos1 (0), Square (1), Cos2 (2) | Cos1 (0) | RW | Txt |  |  |  | US
36.025 | AMC Cam Table In 7 | 0 to VM_AMC_POSITION_CAM_UNIPOLAR UU | 0 UU | RW | Num |  |  |  | US
36.026 | AMC Cam Table Out 7 | VM_AMC_POSITION_CAM[MIN] to VM_AMC_POSITION_CAM[MAX] UU | 0 UU | RW | Num |  |  |  | US
36.027 | AMC Cam Table Interpolation 7 | Cos1 (0), Square (1), Cos2 (2) | Cos1 (0) | RW | Txt |  |  |  | US
36.028 | AMC Cam Table In 8 | 0 to VM_AMC_POSITION_CAM_UNIPOLAR UU | 0 UU | RW | Num |  |  |  | US
36.029 | AMC Cam Table Out 8 | VM_AMC_POSITION_CAM[MIN] to VM_AMC_POSITION_CAM[MAX] UU | 0 UU | RW | Num |  |  |  | US
36.030 | AMC Cam Table Interpolation 8 | Cos1 (0), Square (1), Cos2 (2) | Cos1 (0) | RW | Txt |  |  |  | US
36.031 | AMC Cam Table In 9 | 0 to VM_AMC_POSITION_CAM_UNIPOLAR UU | 0 UU | RW | Num |  |  |  | US
36.032 | AMC Cam Table Out 9 | VM_AMC_POSITION_CAM[MIN] to VM_AMC_POSITION_CAM[MAX] UU | 0 UU | RW | Num |  |  |  | US
36.033 | AMC Cam Table Interpolation 9 | Cos1 (0), Square (1), Cos2 (2) | Cos1 (0) | RW | Txt |  |  |  | US
36.034 | AMC Cam Table In 10 | 0 to VM_AMC_POSITION_CAM_UNIPOLAR UU | 0 UU | RW | Num |  |  |  | US
36.035 | AMC Cam Table Out 10 | VM_AMC_POSITION_CAM[MIN] to VM_AMC_POSITION_CAM[MAX] UU | 0 UU | RW | Num |  |  |  | US
36.036 | AMC Cam Table Interpolation 10 | Cos1 (0), Square (1), Cos2 (2) | Cos1 (0) | RW | Txt |  |  |  | US
36.037 | AMC Cam Table In 11 | 0 to VM_AMC_POSITION_CAM_UNIPOLAR UU | 0 UU | RW | Num |  |  |  | US
36.038 | AMC Cam Table Out 11 | VM_AMC_POSITION_CAM[MIN] to VM_AMC_POSITION_CAM[MAX] UU | 0 UU | RW | Num |  |  |  | US
36.039 | AMC Cam Table Interpolation 11 | Cos1 (0), Square (1), Cos2 (2) | Cos1 (0) | RW | Txt |  |  |  | US
36.040 | AMC Cam Table In 12 | 0 to VM_AMC_POSITION_CAM_UNIPOLAR UU | 0 UU | RW | Num |  |  |  | US
36.041 | AMC Cam Table Out 12 | VM_AMC_POSITION_CAM[MIN] to VM_AMC_POSITION_CAM[MAX] UU | 0 UU | RW | Num |  |  |  | US
36.042 | AMC Cam Table Interpolation 12 | Cos1 (0), Square (1), Cos2 (2) | Cos1 (0) | RW | Txt |  |  |  | US
36.043 | AMC Cam Table In 13 | 0 to VM_AMC_POSITION_CAM_UNIPOLAR UU | 0 UU | RW | Num |  |  |  | US
36.044 | AMC Cam Table Out 13 | VM_AMC_POSITION_CAM[MIN] to VM_AMC_POSITION_CAM[MAX] UU | 0 UU | RW | Num |  |  |  | US
36.045 | AMC Cam Table Interpolation 13 | Cos1 (0), Square (1), Cos2 (2) | Cos1 (0) | RW | Txt |  |  |  | US
36.046 | AMC Cam Table In 14 | 0 to VM_AMC_POSITION_CAM_UNIPOLAR UU | 0 UU | RW | Num |  |  |  | US
36.047 | AMC Cam Table Out 14 | VM_AMC_POSITION_CAM[MIN] to VM_AMC_POSITION_CAM[MAX] UU | 0 UU | RW | Num |  |  |  | US
36.048 | AMC Cam Table Interpolation 14 | Cos1 (0), Square (1), Cos2 (2) | Cos1 (0) | RW | Txt |  |  |  | US
36.049 | AMC Cam Table In 15 | 0 to VM_AMC_POSITION_CAM_UNIPOLAR UU | 0 UU | RW | Num |  |  |  | US
36.050 | AMC Cam Table Out 15 | VM_AMC_POSITION_CAM[MIN] to VM_AMC_POSITION_CAM[MAX] UU | 0 UU | RW | Num |  |  |  | US
36.051 | AMC Cam Table Interpolation 15 | Cos1 (0), Square (1), Cos2 (2) | Cos1 (0) | RW | Txt |  |  |  | US
36.052 | AMC Cam Table In 16 | 0 to VM_AMC_POSITION_CAM_UNIPOLAR UU | 0 UU | RW | Num |  |  |  | US
36.053 | AMC Cam Table Out 16 | VM_AMC_POSITION_CAM[MIN] to VM_AMC_POSITION_CAM[MAX] UU | 0 UU | RW | Num |  |  |  | US
36.054 | AMC Cam Table Interpolation 16 | Cos1 (0), Square (1), Cos2 (2) | Cos1 (0) | RW | Txt |  |  |  | US
36.055 | AMC Cam Table In 17 | 0 to VM_AMC_POSITION_CAM_UNIPOLAR UU | 0 UU | RW | Num |  |  |  | US
36.056 | AMC Cam Table Out 17 | VM_AMC_POSITION_CAM[MIN] to VM_AMC_POSITION_CAM[MAX] UU | 0 UU | RW | Num |  |  |  | US
36.057 | AMC Cam Table Interpolation 17 | Cos1 (0), Square (1), Cos2 (2) | Cos1 (0) | RW | Txt |  |  |  | US
36.058 | AMC Cam Table In 18 | 0 to VM_AMC_POSITION_CAM_UNIPOLAR UU | 0 UU | RW | Num |  |  |  | US
36.059 | AMC Cam Table Out 18 | VM_AMC_POSITION_CAM[MIN] to VM_AMC_POSITION_CAM[MAX] UU | 0 UU | RW | Num |  |  |  | US
36.060 | AMC Cam Table Interpolation 18 | Cos1 (0), Square (1), Cos2 (2) | Cos1 (0) | RW | Txt |  |  |  | US
36.061 | AMC Cam Table In 19 | 0 to VM_AMC_POSITION_CAM_UNIPOLAR UU | 0 UU | RW | Num |  |  |  | US
36.062 | AMC Cam Table Out 19 | VM_AMC_POSITION_CAM[MIN] to VM_AMC_POSITION_CAM[MAX] UU | 0 UU | RW | Num |  |  |  | US
36.063 | AMC Cam Table Interpolation 19 | Cos1 (0), Square (1), Cos2 (2) | Cos1 (0) | RW | Txt |  |  |  | US

RW | Read / Write | RO | Read-only | Bit | Bit parameter | Txt | Text string | Date | Date parameter | Time | Time parameter
Chr | Character parameter | Bin | Binary parameter | IP | IP address | Mac | MAC address | Ver | Version number | SMP | Slot, menu, parameter
Num | Number parameter | DE | Destination | ND | No default value | RA | Rating dependent | NC | Non-copyable | PT | Protected
FI | Filtered | US | User save | PS | Power-down save |  |  |  |  |  |