# Slot 3 Menu 78 − Menu X

Mode: RFC‑S

Parameter | 3.78.001 Parameter X 1
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.002 Parameter X 2
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.003 Parameter X 3
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.004 Parameter X 4
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.005 Parameter X 5
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.006 Parameter X 6
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.007 Parameter X 7
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.008 Parameter X 8
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.009 Parameter X 9
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.010 Parameter X 10
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.011 Parameter X 11
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.012 Parameter X 12
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.013 Parameter X 13
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.014 Parameter X 14
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.015 Parameter X 15
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.016 Parameter X 16
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.017 Parameter X 17
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.018 Parameter X 18
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.019 Parameter X 19
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.020 Parameter X 20
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.021 Parameter X 21
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.022 Parameter X 22
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.023 Parameter X 23
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.024 Parameter X 24
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.025 Parameter X 25
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.026 Parameter X 26
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.027 Parameter X 27
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.028 Parameter X 28
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.029 Parameter X 29
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.030 Parameter X 30
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.031 Parameter X 31
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.032 Parameter X 32
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.033 Parameter X 33
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.034 Parameter X 34
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.035 Parameter X 35
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.036 Parameter X 36
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.037 Parameter X 37
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.038 Parameter X 38
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.039 Parameter X 39
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.040 Parameter X 40
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.041 Parameter X 41
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.042 Parameter X 42
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.043 Parameter X 43
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.044 Parameter X 44
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.045 Parameter X 45
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.046 Parameter X 46
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.047 Parameter X 47
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.048 Parameter X 48
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.049 Parameter X 49
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.050 Parameter X 50
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.051 Parameter X 51
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.052 Parameter X 52
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.053 Parameter X 53
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.054 Parameter X 54
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.055 Parameter X 55
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.056 Parameter X 56
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.057 Parameter X 57
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.058 Parameter X 58
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.059 Parameter X 59
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.060 Parameter X 60
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.061 Parameter X 61
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.062 Parameter X 62
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.063 Parameter X 63
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.064 Parameter X 64
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.065 Parameter X 65
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.066 Parameter X 66
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.067 Parameter X 67
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.068 Parameter X 68
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.069 Parameter X 69
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.070 Parameter X 70
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.071 Parameter X 71
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.072 Parameter X 72
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.073 Parameter X 73
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.074 Parameter X 74
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.075 Parameter X 75
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.076 Parameter X 76
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.077 Parameter X 77
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.078 Parameter X 78
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.079 Parameter X 79
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.080 Parameter X 80
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.081 Parameter X 81
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.082 Parameter X 82
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.083 Parameter X 83
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.084 Parameter X 84
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.085 Parameter X 85
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.086 Parameter X 86
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.087 Parameter X 87
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.088 Parameter X 88
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.089 Parameter X 89
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.090 Parameter X 90
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.091 Parameter X 91
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.092 Parameter X 92
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.093 Parameter X 93
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.094 Parameter X 94
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.095 Parameter X 95
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.096 Parameter X 96
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.097 Parameter X 97
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.098 Parameter X 98
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.78.099 Parameter X 99
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW