# Slot 3 Menu 77 − Menu W

Mode: Open‑Loop

Parameter | 3.77.001 Parameter W 1
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.002 Parameter W 2
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.003 Parameter W 3
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.004 Parameter W 4
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.005 Parameter W 5
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.006 Parameter W 6
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.007 Parameter W 7
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.008 Parameter W 8
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.009 Parameter W 9
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.010 Parameter W 10
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.011 Parameter W 11
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.012 Parameter W 12
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.013 Parameter W 13
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.014 Parameter W 14
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.015 Parameter W 15
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.016 Parameter W 16
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.017 Parameter W 17
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.018 Parameter W 18
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.019 Parameter W 19
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.020 Parameter W 20
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.021 Parameter W 21
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.022 Parameter W 22
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.023 Parameter W 23
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.024 Parameter W 24
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.025 Parameter W 25
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.026 Parameter W 26
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.027 Parameter W 27
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.028 Parameter W 28
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.029 Parameter W 29
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.030 Parameter W 30
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.031 Parameter W 31
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.032 Parameter W 32
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.033 Parameter W 33
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.034 Parameter W 34
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.035 Parameter W 35
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.036 Parameter W 36
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.037 Parameter W 37
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.038 Parameter W 38
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.039 Parameter W 39
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.040 Parameter W 40
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.041 Parameter W 41
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.042 Parameter W 42
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.043 Parameter W 43
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.044 Parameter W 44
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.045 Parameter W 45
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.046 Parameter W 46
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.047 Parameter W 47
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.048 Parameter W 48
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.049 Parameter W 49
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.050 Parameter W 50
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.051 Parameter W 51
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.052 Parameter W 52
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.053 Parameter W 53
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.054 Parameter W 54
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.055 Parameter W 55
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.056 Parameter W 56
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.057 Parameter W 57
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.058 Parameter W 58
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.059 Parameter W 59
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.060 Parameter W 60
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.061 Parameter W 61
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.062 Parameter W 62
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.063 Parameter W 63
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.064 Parameter W 64
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.065 Parameter W 65
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.066 Parameter W 66
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.067 Parameter W 67
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.068 Parameter W 68
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.069 Parameter W 69
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.070 Parameter W 70
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.071 Parameter W 71
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.072 Parameter W 72
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.073 Parameter W 73
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.074 Parameter W 74
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.075 Parameter W 75
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.076 Parameter W 76
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.077 Parameter W 77
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.078 Parameter W 78
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.079 Parameter W 79
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.080 Parameter W 80
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.081 Parameter W 81
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.082 Parameter W 82
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.083 Parameter W 83
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.084 Parameter W 84
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.085 Parameter W 85
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.086 Parameter W 86
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.087 Parameter W 87
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.088 Parameter W 88
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.089 Parameter W 89
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.090 Parameter W 90
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.091 Parameter W 91
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.092 Parameter W 92
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.093 Parameter W 93
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.094 Parameter W 94
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.095 Parameter W 95
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.096 Parameter W 96
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.097 Parameter W 97
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.098 Parameter W 98
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW

Parameter | 3.77.099 Parameter W 99
--- | ---
Short description |
Minimum | -2147483648 | Maximum | 2147483647
Default | 0 | Units |
Type | 32 Bit Power Down Save | Update Rate |
Display Format | Standard | Decimal Places | 0
Coding | RW